**AVTAL OM PLACERING AV TELEKOMMUNIKATIONSFÖRBINDELSER**

**Avtalsparter**

|  |  |
| --- | --- |
| **Väglag eller fastighetsägare**Kristinestad stad | **Nätinnehavare** |
| **Kontaktperson** | **Kontaktperson** |
| **Adress**Lappfjärdsvägen 10 | **Adress** |
| **Postnr. och -anstalt**64100 Kristinestad | **Postnr. och -anstalt** |
| **Tel.nr.** | **Tel.nr.** |
| **E-post** | **E-post** |

­­­­

**Avtalets innehåll**

|  |
| --- |
| Tillstånd ges för kabelgrävning. Kabeldjupet bör vara på 0,7 meters djup. Uppstår problem med kabeldjupet placeras kabeln i ett skyddsrör och vägbyggmästaren kontaktas för tilläggsinformation.Ledningsmaterialet levereras i digital form till stadens mätningstekniker Magnus Storsjö, magnus.storsjo@krs.fiFörutom detta avtal iakttas i tillämpliga delar vad som sagts i rekommendationen om placering av kabelförbindelser utmed enskild väg. Meningsskiljaktigheter som gäller detta avtal, och som inte kan lösas genom förhandling, avgörs i Österbottens tingsrätt. |

**Underskrifter**

Detta avtal har gjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. Avtalet upphör att gälla om arbetet med att placera kabel inte inletts inom 2 år från att avtalet undertecknats.

|  |  |
| --- | --- |
| **Plats och datum** | **Plats och datum** |
| **Underskrift**  | **Underskrift**  |
|  **Namnförtydligande**  | **Namnförtydlingande** |

**Bilagor**

1. Rekommendation om placering av fiberkablar utmed enskild väg
2. Karta med uppgifter om kabelns placering