**SOPIMUS TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN SIJOITTAMISESTA**

**Sopimusosapuolet**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kiinteistönomistaja** Kristiinankaupungin kaupunki | **Verkonhaltija** |
| **Yhteyshenkilö** | **Yhteyshenkilö** |
| **Adress** Lapväärtintie 10 | **Osoite** |
| **Postinro ja -paikka** 64100 Kristiinankaupunki | **Postinro ja -paikka** |
| **Puh. nro** | **Puh. nro** |
| **Sähköposti** | **Sähköposti** |

­­­­

**Sopimuksen sisältö**

|  |
| --- |
| Annetaan lupa kaapeliojaan kaivamiseen. Kaapelin syvyyden tulee olla 0,7 metriä. Mikäli syvyyden saavuttamisessa on ongelmia, kaapeli sijoitetaan suojaputkeen, ja tiemestariin otetaan yhteyttä lisätietoja varten.  Johtotiedot toimitetaan digitaalisessa muodossa kaupungin maanmittausinsinööri Magnus Storsjö, magnus.storsjo@krs.fi  Sopimuksessa noudatetaan soveltuvin osin suositusta tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille. Erimielisyydet, joita ei voida ratkaista neuvotteluin, ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa. |

**Allekirjoitukset**

Sopimus on tehty kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. Sopimus raukeaa, jos kaapelin sijoitustyötä ei ole aloitettu 2 vuoden kuluessa allekirjoituksesta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Paikka ja päivämäärä** Kristiinankaupunki | **Paikka ja päivämäärä** |
| **Allekirjoitus** | **Allekirjoitus** |
| **Nimenselvennys** | **Nimenselvennys** |

**Liitteet**

1. Suositus valokuitukaapeleiden sijoittamisesta yksityisteiden varsille
2. Kartta kaapelin sijainnista